**Техническое задание**

Арт. 10773

**Наименование объекта закупки**

Унитаз-компакт "Идеал" с косым выпуском, с увеличенной высотой, белый

**Цель закупки**

Оборудование туалетов, для людей с ограничениями опорно-двигательного аппарата

**Общие требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой санитарно-техническое приспособление, снабжённое системой ручного смыва, предназначенное для удаления продуктов дефекации и мочеиспускания, устанавливаемое в туалетах для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата. С целью уменьшить нагрузку на суставы сидящего человека, и не создавать проблем с посадкой людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, изделие изготавливается с увеличенной высотой в отличии от обычного унитаза. |
| Требования к материалам изготовления | С целью придания эстетичного внешнего вида, экологичности, обеспечения простоты ухода и обслуживания, а также долговечности и устойчивости к внешним воздействиям и, в частности, к влаге, изделие выполняется из санитарной керамики белого цвета (сафаянса).Стандартная крышка, идущая в комплекте, с целью придания эстетичного внешнего вида, обеспечения небольшой массы и лёгкого удаления загрязнений должна быть выполнена из белого полипропилена.  |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения гигиеничности, облегчения при очистке и уходе, конструкция чаши должна быть воронкообразной. Для обеспечения оптимального внутреннего объёма чаши, её объём должен составлять не менее 6 л. С целью удешевления, в конструкции изделия, используется одинарный режим слива. С целью упростить конструкцию, обеспечить ее долговечность и небольшую себестоимость, внутренний механизм смыва должен быть выполнен из пластика, уплотнительные кольца-из резины. Арматура кнопочная – однорежимная. С целью уменьшить риск засорения и закупоривания внутренних элементов смыва, смыв должен быть щелевого типа. Отвод воды осуществляется через патрубок, расположенный в задней части изделия. С целью обеспечения возможности соединения унитаза с канализационной системой, изделие должно быть оборудовано косым выпуском, внутренний диаметр которого должен составлять не менее 100 мм. С целью обеспечить менее шумное заполнение бачка, подвод воды должен осуществляться снизу справа. С целью уменьшить нагрузку на суставы сидящего человека, и не создавать проблем с посадкой людям с нарушениями опорно-двигательным аппаратом, изделие должно отличаться высотой от обычного унитаза. Высота должна составлять не менее 450 мм допустимые отклонения не более 10 мм.  |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения удобного использования людьми, передвигающимися на инвалидных колясках, страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата, оптимальные габариты изделия должны составлять (ВхШхГ): 820x370x600 мм, высота чаши не менее 450 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Чаша унитаза – 1 шт.

Сливной бачок – 1 шт.

Сливной/наливной механизм с кнопкой – 1 шт.

Крышка бачка – 1 шт.

Сидение с крышкой – 1 шт.

Арматура для крепления – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

---