**Техническое задание**

Арт.50177-1

**Наименование объекта закупки**

Стенд информационный для участковой избирательной комиссии

**Цель закупки**

Для информационного обеспечения при проведении выборов

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой стенд, предназначенный для размещения информации при проведении выборов, для участковой избирательной комиссии. Конструктивно стенд состоит из металлического каркаса и ПВХ панели для размещения информации. Конструкция изделия разборная, что обеспечивает удобство при транспортировке, а также позволяет сэкономить на транспортных расходах. |
| Требования к маркам используемых материалов | В целях обеспечения уменьшения общей массы изделия, а также его себестоимости, каркас изделия должен быть выполнен из труб, из стали с хромированным покрытием, диаметром не менее 25мм, толщиной стенки не менее 1мм.  Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик панель для размещения информации должна быть выполнена их ПВХ толщиной не мнее 5мм. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и панели для размещения информации. В целях обеспечения уменьшения расходов на транспортировку, обеспечения уменьшения габаритов изделия, его конструкция должна быть разборной. В целях обеспечения уменьшения общей массы изделия, а также его себестоимости, каркас изделия должен быть выполнен из труб, изготовленных промышленным способом из стали с хромированным покрытием, диаметром не менее 25мм, с толщиной стенки не менее 1мм. Торцы труб должны быть закрыты заглушками, выполненными из пластика с хромированным покрытием, диаметром не менее 25мм. Основание металлической конструкции должно быть оборудовано регулируемыми ножками, в количестве не менее 4х штук. В целях обеспечения противоскользящих свойств ножки должны иметь должны иметь основание, выполненное промышленным способом из резины, и иметь диаметр прилегающей поверхности не менее 25мм.  Поле для размещения информации должно быть выполнено из ПВХ панели, толщиной не менее 5мм. Для обеспечения удобства при транспортировке информационное поле должно состоять из 2х панелей, габаритными размерами не менее 1000мм по высоте и не менее 600мм по ширине каждая. В целях обеспечения быстрого и удобного монтажа, крепление ПВХ панелей к металлическому каркасу должно осуществляться посредством специальных крепежей для панелей, выполненных из стали с хромированным покрытием, в количестве не менее 6шт. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры изделия в собранном виде должны быть не более ВхШхГ: 1930х1260х506мм. В целях обеспечения достаточного пространства для размещения информации, площадь для размещения информации должна быть не менее 1000мм по высоте и не менее 1200мм по ширине. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Стенд информационный для участковой избирательной комиссии – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет