**Техническое задание**

Арт. **10020-3**

**Наименование объекта закупки**

Тактильный 3-х секционный стенд

**Цель закупки**

Стенд предназначен для установки на улице в целях информирования незрячих и слабовидящих людей.

**Описание объекта закупки**

Тактильный 3-х секционный стенд предназначен для размещения информации в доступном виде для слепых и слабовидящих людей, стенд выполнен во всепогодном исполнении.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения коррозийной стойкости рама и несущий каркас изделия должны быть изготовлены из металлических нержавеющих труб из стали не ниже AISI 304. Тактильные панели должны быть выполнены на основе пластика и иметь 2-ухслойное защитное покрытие, для облицовки используются композитные алюминиевые листы. |
| Требование к конструкции стенда | Рама изделия должна быть изготовлена из металлических нержавеющих труб диаметром не менее 50мм и несущего каркаса, выполненного из металлических нержавеющих труб сечением не менее 40х40мм.Конструкция не имеет острых и открытых углов, торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скруглённую зеркальную поверхность, тактильные панели не имеют элементов крепления в лицевой части. Стенд имеет опорный поручень, расположенный на уровне не менее 900 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Ширина стенда не менее 1360 мм, высота стенда не менее 1885 мм.  Размеры тактильных панелей не менее 300х1250, 550х800, 550х400 мм  Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены и отполированы до зеркальной поверхности |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Тактильные панели крепятся к каркасу посредствам позиционных проушин, что обеспечивает надёжность крепления. Для монтажа конструкции в нижней части предусмотрены квадратные фланцы с 4 отверстиями диаметром не более 11 мм в каждом. фланцы не имеют острых углов и имеют скругления радиусом 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильная поверхность должна представлять собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Тактильный 3-х секционный стенд – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---